（此tool只适用于长存颗粒）（备注：更新后SSD资料会被清除）
将需要更新的SSD连接至PC端的SATA接口上，进入PE系统下
鼠标右键以管理员身份运行：
  [image: 1622513668(1)]
1 Feature功能介绍: 1 . 更新后的新分位SBFMP1B3；
                 2 . 此工具仅限写保护的SSD（SBFMP1W3）
                 3 . 程序自动运行。
2 Device FW name：SBFMP1W3（更新前检测到的FW版本）。
3 看到如图显示Update successful to SBFMP1B3，表示更新成功。
[bookmark: _GoBack]4 完全断电情况下重启电脑。
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